Caratteristiche del sito

Il sito contaminato risulta : 
•	accessibile dall’esterno □
•	parzialmente accessibile dall’esterno □
•	inaccessibile dall’esterno □

Nel sito possono accedere: 
•	lavoratori □
•	residenti □

La superficie del suolo risulta essere: 
•	pavimentata □
•	parzialmente pavimentata □
•	non pavimentata □
•	con presenza di vegetazione □
•	con assenza di vegetazione □
•	con parziale presenza di vegetazione □

Presenza di bersagli sensibili (scuole, chiese, centri di aggregazione) in un raggio di 500m: 
•	Si □
•	No □

Caratteristiche urbanistiche nel raggio di 200m dal sito:
•	presenza di ambienti residenziali indoor □
•	presenza di ambienti residenziali outdoor □
•	presenza di ambienti commerciali/industriali indoor □
•	presenza di ambienti commerciali/industriali outdoor □

Conducibilità idraulica della falda acquifera (cm/sec.):……………………………..

Gradiente idraulico della falda acquifera:……………………………………………….

Indicare la presenza di pozzi idrogeologicamente a valle del sito in un raggio di 500m:

Riferimento Pozzo	Distanza dal sito (m)	Uso del pozzo (irriguo, potabile, industriale)	

			

Indicare la presenza di corpi idrici superficiali idrogeologicamente a valle del sito nel raggio di 500m:

Riferimento corpo idrico superficiale	Distanza dal sito (m)	Uso delle acque (irriguo, potabile, industriale)	

			

Indicare la successione litostratigrafia rappresentativa del sito in oggetto ed il livello freatimetrico della falda acquifera:……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..